**递交材料格式**

投标文件一式两份（可装入一个档案袋），所有材料须加盖公章，并按以上顺序装订及装袋密封，贴密封条盖密封章。**档案袋上注明项目名称、单位名称、联系人姓名和电话。**

1. **现场勘查报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **参加人员** | **联系电话** | **车牌号** | **是否绿码** | **14天内是否有风险地区史** |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **单位简介**
2. **营业执照复印件**
3. **法定代表人授权书**

**（经办人非法人代表时须提供）**

海南经贸职业技术学院：

兹授权： 先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加贵院组织的 项目采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购活动，并负责与本项目相关的一切事宜，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：本项目采购活动结束为止，自法定代表人签字（私章）之日起生效。

法定代表人： （签名或私章） 联系电话：

被授权人： （签名或私章） 联系电话：

联系邮箱：

公司名称： （公章）

公司地址：

公司固定电话：

生效日期： 年 月 日

1. **法人代表和经办人身份证复印件（正反面）**
2. **投标人诚信守法承诺书**

海南经贸职业技术学院：

我方在参加 项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1. 我方已充分研究贵方《征集公告》的所有内容，同意所有内容并决定参与投标。我方投标书中的报价不能构成我方向贵方寻求对其中任何错误、漏项、风险不足进行补偿的依据或借口，我方在投标书中的任何错误、漏项、不足等的费用均已经包括在我方的报价中；
2. 我方在本次采购活动中提交的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；
3. 我方在参加本次采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有环保类行政处罚记录；
4. 我方一旦中标，将在中标通知书发出之日起10个日历天内（以电子邮箱收到中标通知书扫描件的日期为准）与贵方签订合同。如因我方原因导致逾期未签定合同，将视为自动放弃中标资格；
5. 我方一旦中标，对本项目提供的所有货物保证货源为合格的全新正品，并严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、供货期（工期）、措施等内容组织实施。
6. 我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；根据国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）登记信息提供以下内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 占股比例 | 自然人股东身份证号 |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要人员姓名 | 职务 | 身份证号 |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称： （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

1. **学生宿舍家具样品报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **采购需求** | **响应内容** | | | | | **备注** |
| **需求响应** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 单人宿舍书桌 | 实木，1000\*500\*760mm，1张/间；  1.实木：采用实木（橡木），木材经干燥、防虫、防腐处理；  2.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H。  3.五金配件：优质五金配件。 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 单人宿舍椅子 | 实木框架，海绵坐垫，实木靠背，2张/间；  1.实木：采用实木（橡木），符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  2.面材：选用PU革。  3.内部材质：海绵。  4.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H。  5.五金配件：优质五金配件。 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 3 | 单人宿舍木床（含床垫） | 板木结合，自带靠背，1200\*2000mm；弹簧床垫1张，一面软一面硬，1张/间；  1.实木：采用实木（橡木），木材经干燥、防虫、防腐处理，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  2.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H。  3.五金配件：优质五金配件。 床垫1.面料采用优质强力棉质针织布； 2.蛇形弹打底：要求蛇形弹簧。 3.床网打底使用环保硬质棉；面料与海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味 4.弹簧四周角使用泡沫定型管，防止磕碰； 5.舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，可单面加棕。 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 4 | 单人宿舍衣柜 | 实木衣柜，1200\*600\*2000mm，1个/间；  1.基材：选用实木（橡木）加多层板；  2.门板采用实木（橡木）：木材经干燥、防虫、防腐处理，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  3.柜体采用多层板：板材满足GB 18580-2017要求  。  4.面材：多层板贴皮，满足GB 18580-2017要求。  5.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H。  五金配件包含：阻尼滑轨、铰链、锁具、三合一连接件等。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 床头柜 | 400\*400\*480mm，实木，单抽屉，下层开放， |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 鞋柜 | 900\*300\*700mm，多层板，上层双开门，活动隔板≥3，下层开放空间≥140mm高，柜脚≥100mm |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 双人间宿舍书桌 | 实木，1000\*500\*760mm，2张/间；  1.实木：采用实木（橡木），木材经干燥、防虫、防腐处理，含水率8~18.3%，无裂缝、无虫蛀、无腐朽木材，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  2.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H。  3.五金配件：优质五金配件。 |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 8 | 双人间宿舍椅子 | 实木框架，海绵坐垫，实木靠背，2张/间；  1.实木：采用实木（橡木），木材经干燥、防虫、防腐处理，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  2.面材：选用PU革。  3.内部材质：海绵。  4.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H。  5.五金配件：优质五金配件。 |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 9 | 双人间宿舍衣柜 | 实木衣柜，1000\*600\*2000，2个/间；  1.基材：选用实木（橡木）加多层板；  2.门板采用实木（橡木）：木材经干燥、防虫、防腐处理，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  3.柜体采用多层板：板材满足GB 18580-2017要求。  4.面材：多层板贴皮，满足GB 18580-2017要求  。  5.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H。  五金配件包含：阻尼滑轨、铰链、锁具、三合一连接件等。 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 双人间宿舍木床 | 板木结合，自带靠背，1200\*2000mm；  1.实木：采用实木（橡木），木材经干燥、防虫、防腐处理，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  2.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H。  3.五金配件：优质五金配件。 |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 11 | 双人间宿舍床垫 | 弹簧床垫1张，一面软一面硬，2张/间；  1.面料采用优质强力棉质针织布； 2.蛇形弹打底：要求蛇形弹簧； 3.床网打底使用450克环保硬质棉；面料与海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味 4.弹簧四周角使用泡沫定型管，防止磕碰； 5.舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，可单面加棕。 |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 12 | 双人间宿舍鞋柜 | 900\*300\*700mm，多层板，上层双开门，活动隔板≥3，下层开放空间≥140mm高，柜脚≥100mm |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 单人套间书桌 | 实木，900\*600\*700mm，1张/间；  1.实木：采用实木（橡木），木材经干燥、防虫、防腐处理，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  2.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H。  3.五金配件：优质五金配件。 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 14 | 单人套间椅子 | 实木框架，海绵坐垫，2张/间；  1.实木：采用实木（橡木），木材经干燥、防虫、防腐处理，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  2.面材：选用PU革。  3.内部材质：海绵。  4.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H。  5.五金配件：优质五金配件。 |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 15 | 单人套间木床（含床垫） | 实木床，自带靠背，1500\*2000mm，1张/间；弹簧床垫，一面软一面硬，1张/间；  1.实木：采用实木（橡木），木材经干燥、防虫、防腐处理，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  2.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H。  3.五金配件：优质五金配件。 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 16 | 单人套间衣柜 | 实木，1600\*600\*2000mm，1个/间  1.基材：选用实木（橡木）加多层板；  2.门板采用实木（橡木）：木材经干燥、防虫、防腐处理，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  3.柜体采用多层板：板材满足GB 18580-2017要求  。  4.面材：多层板贴皮，满足GB 18580-2017要求。  5.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H。  五金配件包含：阻尼滑轨、铰链、锁具、三合一连接件等。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 单人套间沙发 | 3人位，实木框架，海绵坐垫靠垫  1.面材：坐板采用阻燃面料，透气性强，手感良好，燃烧性能（B2级）合格，符合GB/T 17591-2006阻燃织物标准，靠背采用网布，甲醛含量未检测出，可分解致癌芳香胺染料未检测出，符合:GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。  2.海绵：采用高弹海绵，无刺激性气味。  3.打底：高弹力独立弹簧和专用弹性绷带作为托承；  4.框架：采用实木（橡木），木材经干燥、防虫、防腐处理，无虫蛀、无腐朽木材，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准； |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 单人套间电视柜 | 实木，1600\*400\*450mm，至少2抽屉  1.实木：采用实木（橡木），木材经干燥、防虫、防腐处理，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  2.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H。  3.五金配件：优质五金配件。 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 19 | 单人套间餐桌 | 实木，餐桌1200\*600\*750mm，餐椅实木框架+海绵坐垫靠垫，410\*390\*820mm  餐桌：1.基材：选用实木（橡木）加多层板；  2.桌脚采用实木（橡木）：木材经干燥、防虫、防腐处理，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  3.桌面：选用“浸渍胶膜纸饰面刨花板”，。  4.油漆：采用环保水性油漆，挥发性有机化合物含量，硬度（擦伤）≥4H。  餐椅：1.实木：采用实木（橡木），木材经干燥、防虫、防腐处理，符合GB 18584-2001.GB/T 1931-2009等标准；  2.面材：选用PU革。  3.内部材质：海绵。  4.油漆：采用环保水性油漆，硬度（擦伤）≥4H，苯系物含量未检出。  5.五金配件：优质五金配件。 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 单人套间鞋柜 | 900\*300\*700mm，多层板，上层双开门，活动隔板≥3，下层开放空间≥140mm高，柜脚≥100mm |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 搬运费 | 从一楼搬运上楼并布置。 |  | 项 | 1 |  |  |  |

**备注：**1、需提供的材料：报价表（盖章）、营业执照复印件。

1. 采购控制价：26000.00元，报价超出控制价的视为无效报价。

报价单位（盖单）：

联系人：

电话：

日期： 年 月 日